RME Intelligent Audio Solutions

HDSP PCIe Serie (AES, MADI, MADIface, RayDAT, AIO, Multiface, Digiface, RPM)

Flash Update Tool 2.49 für Windows XP/Vista/7/8/10/11


Das Flash Update Tool aktualisiert die HDSPe Firmware auf die jeweils neueste Version:

HDSPe Revision 2 Serie

Modell      Legacy  DriverKit

HDSPe MADI    210     121

HDSPe AIO Pro 23/108 23/108 -> identische Firmware

HDSPe RayDAT  207     208

HDSPe AES     204     205


Bisherige HDSPe Serie

HDSPe PCI      20     21
ExpressCard    20     21

HDSPe MADI     33     34

HDSPe RayDAT   18     19

HDSPe AES      11     12

HDSPe MADIface 23     24

HDSPe AIO      14     200

Das Firmware-Update erfordert einen installierten Treiber der Version 4.0 oder höher.


V 2.49:

- Der interne Sync In der AIO Pro kann nun sowohl Single als auch Double/QuadSpeed Signale nutzen.


V 2.48:

- Beseitigt ein Problem bei der Unterscheidung AIO/AIO Pro im FUT. Die Firmwareversionen selbst sind unverändert.


V 2.47:

- Dieses FUT enthält erstmals die DriverKit-kompatiblen Firmwareversionen aller unterstützten Karten. In der Firmware gibt es keine Funktionsänderungen oder Bugfixes. Die DK-Version ist vollständig kompatibel und kann unter Windows benutzt werden - muss aber nicht. Eine Aktualisierung ist daher aktuell normalerweise nicht notwendig. Die Karten lassen sich über die Option 'DriverKit compatible' jederzeit mit der bisherigen Firmware (Legacy) oder der neuen Version versehen.


V 2.46:

- Revision 2 Serie: Kompatibilität zu Server-Boards verbessert.


V 2.45:

- Revision 2 Serie: Anderes Timing für Firmware Fallback Mechanismus, zur Vermeidung des Ladens der alten Firmware nach Flashen einer neuen. AES v2 (203): Interner Sync Connector In funktionierte nicht. Wordclock Terminierung fehlte (erfordert aktualisierten Treiber).


V 2.44:

- Update der HDSPe v2 MADI (208), RayDAT (205) und AES (202): Ohne angeschlossenes Extensionboard konnte es zu Audiostörungen kommen (vom MIDI Eingang).


V 2.43:

- Update der HDSPe AIO Pro auf V 20: Beseitigt Klick-Geräusch beim Warmstart des Rechners. Firmware HDSPe MADI 207 ist mit der 205 identisch, unterstützt jedoch eine neue Platinenrevision - es ist also kein Update notwendig.


V 2.42:

- Update der HDSPe AIO Pro auf V 19: Nach Standby wurde die Seriennummer nicht korrekt übermittelt


V 2.41:

- Update der HDSPe MADI Rev. 2 auf V 205, der AIO Pro auf V 18: Verhalten nach Standby und Schaltung der analogen Mute Relais verbessert, PCIe Kompatibilität verbessert. HDSPe RayDAT auf V204: PCIe Kompatibilität verbessert.

V 2.40:

- Update der HDSPe MADI Rev. 2 auf V 203: Die MIDI Ports nutzten eine ungültige Baud-Rate (MIDI over MADI war nicht betroffen).


V 2.39:

- Update der HDSPe MADI Rev. 2 auf V 202: In Version 200 und 201 war die Fallbackversion ungültig. Daher wird die Fallback-Firmware bei diesen Firmwareversionen automatisch mit aktualisiert.


V 2.38:

- Update der HDSPe MADI Rev. 2 auf V 201: Linux Kompatibilität ergänzt.


V 2.36:

- Update der HDSPe MADI auf V33, RayDAT auf V16. MADI: 64-Kanal Modus ist Default nach Boot. RayDAT: höhere Fehlertoleranz der ADAT Receiverschaltung.


V 2.34:

- Update der HDSPe MADI auf V32, AIO auf V14, RayDAT auf V14, AES auf V 11. Änderungen für zuverlässigere Erkennung des TCO Clock-Signals. Der TCO SMPTE Ausgang arbeitet mit dieser Firmware nun samplegenau.

V 2.32: Neue Version des Flashtools für den 4.x Serie treiber. Firmwares unverändert.

V 2.31:

- Update der HDSPe MADI V 31: Mute für Kanäle 15/16 im 192 kHz Modus bei 56-Kanal Betrieb

V 2.31:

- Updates der HDSPe Karten: AIO auf V 13, RayDAT auf V 13, AES auf V 9, MADI auf V 30, Änderungen am PCIe-Power-Management
- Update des MADIface auf V 23: Änderungen am MADI-Receiver

V 2.28:

- Update der HDSPe PCI/Expresscard auf V 20. HDSPe PCI: TCO-Funktion verbessert. Beide: Änderungen am PCIe-Power-Management

V 2.27:

- Update des MADIface auf V 20: Änderungen am PCIe-Power-Management

V 2.26:

- Update des MADIface auf V 19: Änderungen am MADI-Receiver vorgenommen.

V 2.25:

- Update des MADIface auf V 16. Bei einzelnen Karten gab es Probleme mit dem MADI-Receiver.

V 2.23:

- Update der HDSPe MADI auf Rev. 29. Bei Übetragung von 32 Bit Audio wurde das U-Bit im Ausgangsstatus moduliert (seit Rev. 28).


V 2.22:

- Update der HDSPe MADI auf Rev. 28, HDSPe RayDAT auf Rev. 12, HDSPe AES auf Rev. 8 und HDSPe AIO auf Rev. 12. Im Zusammenspiel mit Treiber 3.24 wurde die TCO-Funktion deutlich verbessert.


V 2.21:

- Update der HDSPe AIO auf V 11. AEB8-I/O funktionierten nicht (ST7 und Internal ADAT Out).


V 2.19:

- Programmieralgorithmus angepasst. Update der HDSPe PCI und ExpressCard auf V 18 (Anpassung für Mac-Treiber v2.69).


V 2.17:

- Update der HDSPe RayDAT auf V 11, AIO auf V 10. Bei AIO und RayDAT wurden im Record-Output-Mode (Interner Loopback) die Ausgangsdaten nicht nur aufgenommen, sondern auch in den Mixer als Inputs eingespeist. Bei der AIO fehlte die Record-Output-Funktion für die Analog-Kanäle, inklusive der optionalen.


V 2.16:

- Update der HDSPe MADI auf V 25, AES auf V 6, RayDAT auf V 10. Wenn das Extension-Board nicht mit der Karte verbunden war, und gleichzeitig MIDI gestartet wurde, gab es eine erhöhte Systembelastung. AES V7: verbesserter AES Receiver.


V 2.15:

- Update der HDSPe AIO auf V 9. Kanalzuordnung verändert.


V 2.14:

- Update des MADIface auf V 11. Die internen Timings mussten optimiert werden um eine stabile Funktion zu garantieren.
- Update der HDSPe AIO auf V 8. Interne Signalisierung des Wordclock Status (LED) funktionierte manchmal nicht.


V 2.13:

- Update des MADIface auf V 10. Bugfix: AutoSync funktionierte seit V 9 nicht mehr korrekt.
- Update der HDSPe MADI auf V 24.
- MADIface und HDSPe MADI: MADI Input Buffer verbessert. Im 96k Frame Modus schalten die Karten jetzt in den 56-Kanal Modus wenn die Samplefrequenz höher als 48 kHz ist.


V 2.12:

- Update des MADIface auf V 9: Der Interrupt konnte sich bei starker MIDI- und Audio-Interrupt-Belastung aufhängen.
- Update der HDSPe MADI auf V 23: Phasenlage des Word-Clock-Ausgangs zum MADI-Ausgang war invertiert.  


V 2.11:

- PCIe 2.0 Kompatibilität erhöht durch zwei Verbesserungen bei der Kommunikation mit den Chipsätzen.


V 2.09:

- Bugfix für alle PCIe-Karten: Kanalabschaltung konnte zu ungültigem Zustand in der Hardware führen. Typisches Fehler-Szenario ist wiederholtes Start/Stop von ASIO mit folgendem BSOD.


V 2.07:

- Update der RayDAT auf V 6: ADAT/SPDIF Sync Anzeigen und Input Buffer verbessert. WCM arbeitet nicht mehr mit invertierter Phase. WCM Lock LED funktioniert nun. ADAT Ports 1/2 und 3/4 gedreht, sie entsprechen nun dem Platinenaufdruck (aktualisierte Handbücher auf der Website). Die internen Eingänge AEB/TEB wurden auf ADAT 1/2 gelegt, da die Ausgänge ebenfalls (fest) auf 1/2 liegen.


V 2.06:

- Update der HDSPe PCI auf V 14. Unterstützt das TCO. Erfordert Treiber 3.068 oder höher für Multiface und Digiface.


V 2.05:

- Update der RayDAT auf V 5. ADAT 3/4 und MIDI I/O 1/2 wurden getauscht. Eingangsreceiver muten wenn kein Signal anliegt.



V 2.04:

- Neue Firmware Routinen für HDSPe PCI: Behandlung, Flashen und Benutzung 
- Verbesserte Box-Erkennung für HDSPe PCI und ExpressCard 



Wie funktioniert's:

Starten Sie das Programm pcie_fut.exe. Das Flash Update Tool zeigt zunächst die aktuelle Version der Hardware, und ob diese aktualisiert werden sollte. Danach einfach den Knopf 'Update' drücken. Ein Balken zeigt den Fortgang des Updates und das Ende des Flash-Vorganges an. Der Balken bewegt sich zunächst langsam (Programmierung), dann schnell (Verifizierung).

Wenn mehr als eine Karte im System installiert ist, können weitere Karten nach einem Klick auf den nächsten Kartenreiter programmiert werden, einfach indem der Vorgang wiederholt wird.

Nach dem Update muss die PCIe-/ExpressCard resettet werden. Dies erfordert einen stromlosen Zustand, also ein Herunterfahren und Ausschalten des Computers. Ein Warmstart ist nicht ausreichend.


Copyright RME 01/2023
Alle Rechte vorbehalten. Windows XP/Vista/7/8/10/11 sind Warenzeichen der Microsoft Corporation. RME ist ein Warenzeichen von RME Deutschland.

